Giornale di Brescia 26 ottobre 2006, pag.17

Alla Fiera di Bologna anche due opere bresciane nella mostra con i 70 migliori progetti italiani di edilizia scolastica «ecocompatibile»  
A Montichiari la scuola ecologica  
È il nuovo edificio dell’Istituto «Don Milani». Qualità e risparmio energetico

Enrico Mirani

BRESCIA

Due scuole bresciane in mostra come esempi di architettura ecocompatibile, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, ispirata al risparmio energetico. Due strutture progettate con criteri di avanguardia, e in fase di costruzione: sono il nuovo edificio dell’Istituto di istruzione superiore «Don Milani» di Montichiari e l’asilo nido di Montirone. Queste due opere, insieme ad altre 68 italiane, sono al centro della prima «Mostra nazionale dell’edilizia scolastica ecocompatibile», aperta ieri alla fiera di Bologna nell’ambito della Saie (il Salone internazionale dell’edilizia), che resterà aperto fino a lunedì 29. I progetti di Montichiari e Montirone hanno superato la selezione di EdicomEdizioni, casa editrice friulana (www.edizioni.com) specializzata in bioarchitettura, che ha promosso la mostra in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Sono stati interpellati migliaia di Comuni, scuole, professionisti, imprese specializzate; duecento i progetti vagliati. Settanta quelli ritenuti meritevoli di attenzione.
La valutazione ha riguardato la qualità dell’ambiente esterno (orientamento, protezione dai venti, uso del verde come sistema per la regolazione del microclima, bonifica del suolo e delle acque dagli agenti inquinanti), la qualità dell’ambiente interno (illuminazione naturale ed artificiale, ventilazione naturale e controllata, comfort termo-acustico, controllo dell’inquinamento elettro-magnetico, colore, arredi realizzati con materiali ecologici), i materiali di costruzione, gli impianti (solari termici, fotovoltaici, geotermici, di recupero delle acque piovane, di domotica). La Mostra, dopo la partecipazione alla fiera bolognese, diventerà itinerante per «fungere - dicono gli organizzatori - da laboratorio di idee ed esperienze, capaci di diffondere, attraverso esempi di eccellenza, una nuova cultura per l’edilizia scolastica ecocompatibile». Più attenta, insomma, alla qualità della vita.
L’opera maggiore è l’ampliamento dell’Istituto «don Milani». Si tratta di un intervento da 3,3 milioni (metà il Comune, metà la Provincia) firmato da un’équipe dell’Assessorato provinciale all’Edilizia scolastica, guidata dall’ing. Carlo Lazzaroni. I lavori, iniziati nel maggio 2005, finiranno nel prossimo febbraio. L’area interessata è di 12mila mq; la superficie coperta è di 1.200 mq, quella utile 3.600 mq. L’edificio ospiterà cinquecento studenti in venti aule e dieci laboratori sviluppati su tre piani. Vediamo alcune delle caratteristiche che lo rendono interessante dal punto di vista della compatibilità ambientale.
Ad esempio l’atrio a tutta altezza, su cui si affacciano i ballatoi, delimitato da una facciata trasparante alta 11 metri, rivolta ad est. Un grande spazio luminoso che faciliterà i contatti spontanei e organizzati. La copertura metallica della scuola è curva, con ampie sporgenze che favoriscono ombreggiamenti e turbolenze, quindi una ventilazione della superficie sottostante. La facciata rivolta a sud è ruotata nel piano ed inclinata rispetto alla verticale, così da ottimizzare l’esposizione del serramento dotato di moduli fotovoltaici (circa 80 mq) integrati nella struttura. I pannelli potranno produrre 9 KWp, vale a dire 8.800 kWh/anno. L’impianto di riscaldamento sarà in parte alimentato da una pompa di calore che sfrutta l’energia geotermica dal sottosuolo mediante uno scambiatore di calore. L’energia recuperabile è di 32.500 kWh/anno. Sotto la parte sud della scuola verranno interrate canalizzazioni per il rinnovo dell’aria dell’atrio. È prevista anche una mini centralina idroelettrica per sfruttare un canale che costeggia l’edificio, nei pressi di un mulino dismesso. Impianti di recupero dell’acqua piovana serviranno, invece, ad irrigare le aree verdi (10mila mq). 
Per quanto riguarda i materiali, le pareti esterne sono in muratura con laterizi porizzati; il tetto è in lamiera preverniciata; i serramenti saranno in alluminio con vetri basso emissivi, quindi isolati termicamente. Un altro elemento considerato è la scultura (un elefante e un bambino che legge) a grandezza naturale, in fibra di vetro, che sarà collocato all’esterno, simbolo di dialogo fra uomo e natura. 

Gb26-10-06scuoleitc