BRESCIAOGGI
Mercoledì 01 Marzo 2006 provincia Pagina 28 

L’ampliamento in corso è una sorta di fiore all’occhiello ambientale dell’amministrazione provinciale

Don Milani, scuola «ecologica»

di Sergio Botta

Un grande centro urbano, dotato anche di un importante apparato produttivo si merita una scuola all’altezza. E così, a Montichiari presto potranno contare su un nuovo edificio che amplierà le già significative potenzialità dell’Istituto di istruzione superiore «Don Milani». 
Ma questa volta non nascerà soltanto una tradizionale struttura scolastica: l’edificio in arrivo potrà infatti sfruttare l’en ergia geotermica e quella fotovoltaica. In sostanza l’intervento (uno dei primi in Italia) è definito ecosostenibile in quanto non inquinante ed «è pensato - ha spiegato Alberto Cavalli, presidente della Provincia - prevedendo appunto l’utilizzo delle energie rinnovabili». 
L’intervento, iniziato nel maggio dell’anno scorso, comporta una spesa di oltre 4 milioni d i euro: un milione e 450 mila a carico del Comune e il resto del Broletto (settore Edilizia scolastica). 
«Se l’indirizzo scelto - ha proseguito Cavalli - e sempre stato quello della ricerca della qualità, della bellezza e della sicurezza, ora si richiedono anche contenuti. Quindi i nuovi prodotti devono essere essenzialmente ecosostenibili e possibilmente solidali». 
Il progetto di Montichiari ha un valore dimostrato indirettamente anche dalla citazione della rivista «Modulo», e dalla prossima presentazione al salone biennale «Next energy», dedicato all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, che si svolge all'interno della mostra «Expocomfort 2006» a Milano. Per la Provincia è un importante riconoscimento.
E’ toccato all’assessore Francesco Mazzoli illustrare l’azione del Broletto in questa direzione. «I nostri interventi non si limitano solo all’Iis di Montichiari - ha esordito -. Nell’Istituto Antonietti di Iseo, per esempio, è già operativa una prima applicazione dello sfruttamento dell’energia solare: è stata realizzata una facciata "energetica" in grado di accumulare calore da rilasciare gradatamente nell’ambiente. Inoltre sono nella fase di progettazione o di studio tre interventi significativi». 
Il primo interesserà l’I stituto professionale alberghiero «De Medici» di Gardone Riviera con l’installazione di una centrale a biomassa; il secondo l’Itc «Einaudi» di Chiari, e lo sfruttamento dell’energia geotermica attraverso sonde che capteranno il calore alla profondità di 100 metri. E infine c’è l’Itis «Castelli» di Brescia, che promuove l’iniziativa e che, in collaborazione con l’Asm, sta valutando la possibilità di realizzare un serbatoio di accumulo stagionale dell’energia termica prodotta con pannelli solari. 
E per quanto riguarda Montichiari? Il nuovo edificio avrà una facciata (sul lato Sud) fotovoltaica integrata per complessivi 9 kwp di energia prodotta. Per quanto riguarda invece il sistema di sfruttamento geotermico per il condizionamento naturale e il riscaldamento, in metà edificio sarà installata una centralina che alimenterà una pompa di calore, mentre l’altra parte sa rà dotata di particolari «canali d’aria» pescata all’esterno e convogliata all’interno. 
E le caratteristiche architettoniche? «Un elemento caratterizzante - spiega l’ingegner Carlo Lazzaroni, che con l’architetto Daniele Bilios ha redatto il progetto per l’assessorato all’Edilizia scolastica - sarà l’atrio del nuovo stabile su cui si affacciano i ballatoi, delimitato da una facciata continua e trasparente alta 11 metri e rivolta a Est. Questo fronte presenta colonne in acciaio culminanti in sommità con un appoggio reticolare a forma di mano». 
Complessivamente, il nuovo edificio (dalla superficie lorda di 3600 metri quadri), si svilupperà su tre piani, accogliendo 20 aule e 10 laboratori (4 specialistici, 4 di informatica, un magazzino e una officina meccanica di 350 mq, con in più locali tecnici e servizi). 
L’area esterna ospiterà una pista di atletica, parti verdi e una scultura raffigurante il «dialogo tra uomo e natura». «Fondamentale - conclude Lazzaroni - l’ambientazione della scultura, progettata dall’architetto Gian Franco Paghera». 
I lavori termineranno nella primavera del 2007.

Bo01-03-06itc