Giornale di Brescia 01-03-06 pag.18

Procedono i lavori di costruzione del nuovo edificio del «Don Milani»: l’opera da 4 milioni di euro pronta a fine anno 
Sarà una scuola eco-sostenibile 
Cellule fotovoltaiche in facciata ed energia geotermica per il riscaldamento 

Alessandro Carini

Un bambino ed un elefante, uno di fronte all’altro. Il bimbo legge, il pachiderma, sdraiato davanti a lui, pare intento ad ascoltare: l’uomo che dialoga con la natura, alla ricerca di una difficile simbiosi. È l’immagine scelta per la scultura che sarà realizzata all’interno del nuovo edificio dell’istituto «Don Milani» di Montichiari, un’opera d’arte che renderà espliciti i significati complessivi della nuova costruzione.
Nella nuova ala della scuola, infatti, i progettisti hanno voluto declinare il tema della sostenibilità ambientale, che si traduce in un’impronta architettonica moderna ed in applicazioni innovative, come la facciata fotovoltaica integrata ed un sistema per lo sfruttamento dell’energia geotermica per il condizionamento ed il riscaldamento.
I lavori sono in corso ed entro la fine dell’anno il «Don Milani» potrà contare su un nuovo corpo didattico su tre piani, che conterrà 20 aule e 10 laboratori, dei quali 4 specialistici, 4 di informatica, un magazzino ed un’officina meccanica di 350 metri quadrati. Complessivamente 3.600 metri quadrati di superficie, dei quali potranno beneficiare gli oltre 1.250 alunni dell’istituto, suddivisi tra i tre indirizzi scolastici attivati (tecnico-commerciale, professionale e liceo).
Un intervento di edilizia scolastica non di poco conto, dunque, considerando pure l’entità dell’investimento: 3.300.000 euro, ai quali vanno aggiunti altri 200.000 per la fornitura e la posa della facciata fotovoltaica e 550.000 per le sistemazioni esterne (pavimentazione, sistemazione a verde, recinzioni, pista di atletica). In totale 4.050.000 euro, finanziati dalla Provincia (per la maggior parte) e dal Comune di Montichiari (per 1.450.000 euro), che ha pure messo a disposizione le aree.
Il progetto - come detto già in avanzato stato di realizzazione - è stato presentato ieri in Broletto dal presidente Cavalli, dall’assessore alla Pubblica Istruzione Mazzoli e dal direttore del Settore Edilizia Scolastica, ingegner Lazzaroni. La data non è stata scelta a caso, bensì per la coincidenza con l’apertura alla Fiera di Milano della mostra-convegno «Expocomfort 2006», nell’ambito della quale si tiene «Next Energy», il salone biennale dedicato all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. Per l’occasione la rivista di architettura «Modulo» ha organizzato un convegno in cui vengono presentati i progetti selezionati come più meritevoli, tra i quali appunto quello del «Don Milani».
L’importanza del progetto risiede dunque nel suo ispirarsi all’utilizzo sostenibile ed innovativo delle risorse energetiche: «Occorre - ha detto Cavalli - che le istituzioni nel fare architettura diano l’esempio nello scegliere vie nuove, rispettose dell’ambiente. In particolare nel settore dell’edilizia scolastica, per comunicare agli studenti l’importanza della biosostenibilità, del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili».
Questi obiettivi verranno perseguiti in particolare con la realizzazione sul versante sud di una facciata fotovoltaica integrata, nella cui vetrata saranno inserite cellule di silicio: si produrranno così 9 kilowatt di picco, soddisfacendo il 20-25% del fabbisogno energetico dell’edificio. Inoltre sono previsti scambiatori terra/acqua per alimentare una pompa di calore per il riscaldamento delle officine ed altri scambiatori terra/aria per raffrescare l’atrio. Per evidenziare la funzione didattica dell’intervento, nell’atrio sarà posto un pannello che riporterà vari dati: temperatura, umidità, produzione e consumo in tempo reale dell’energia elettrica, minor consumo di anidride carbonica ottenuto. 

Gb01-03-06itc