Giornale di Brescia 15 dicembre 2007 pag.24

UNA NUOVA ARTERIA LUNGA TRE CHILOMETRI 
Come sciogliere il «nodo» di Montichiari 
BRESCIA - Una nuova arteria lunga oltre 3 chilometri. Caratterizzata da corsie di 3,75 metri di larghezza e da banchine laterali di 1,50 metri. Infine, un piccolo argine, in grado di dare più agio alla viabilità.
Sono queste, in sintesi, le caratteristiche tecniche della strada in via di realizzazione a Montichiari con l’obiettivo di «evitare l’attraversamento dell’agglomerato urbano da parte dei veicoli provenienti dalla Sp668 e dalla ex Ss 236, meglio nota come Goitese».
Un intervento che richiede di investire 10milioni di euro, di cui 8 a carico della Provincia e i restanti due a carico del Comune. L’opera, di cui attualmente è già stato approvato il progetto preliminare, verrà realizzata direttamente dall’ente provinciale.
Sicurezza per chi si muove anche a piedi nel centro abitato e conseguente diminuzione del traffico nelle vie del paese. Superando, quindi, quello che attualmente è considerato un vero e proprio imbuto viabilistico, vale a dire l’attuale percorso Sp 668 «Orzinuovi-Lonato».
La deviante in via di realizzazione, quindi, si staccherà dalla Goitese nelle vicinanze di località Boschetti, per poi inserirsi nella rotatoria che sorge all’innesto con la Lenese, precisamente all’intersezione con la strada locale dei «Prati», nel Comune di Calcinato. In programma, anche la costruzione di due sottopassi: progettati in corrispondenza dell’intersezione con la vicinale «dell’Alberello» e con la vicinale della «Verzaga Mattino» serviranno a raggiungere le aziende agricole della zona. Tutto ciò, inoltre, consentirà di rimodulare la viabilità che si sviluppa verso l’abitato di Calcinato. (a. v.)