GdB 08/08/08 pag.16

Il Comune deve rifare in parte la pavimentazione del piazzale: la pioggia cola nei parcheggi e nei garages sotterranei  
A Montichiari la City fa... acqua  
La Giunta ha dato il nulla osta all’operazione: ora l’appalto e in autunno il via

Il Comune mette mano al piazzale della City per evitare che l’acqua ...precipiti nei garages sottorranei. È accaduto che - anche e soprattutto per via del fatto che la base d’appoggio non è perfettamente piana, ma leggermente inclinata - un poco alla volta, ma inesorabilmente, il passaggio dei pedoni e la gravità hanno fatto «assestare» i cubetti di porfido, i quali hanno piegato i cordoli, che a loro volta hanno mosso le griglie di raccolta dell’acqua piovana. Il risultato di questo lentissimo ma inesorabile processo è che, nel corso degli anni, le griglie che erano state posizionate per raccogliere l’acqua piovana che cade sul piazzale non fanno più come un tempo il loro lavoro. Fatto, questo, che non avrebbe nessuna conseguenza se sotto il pavimento della City ci fosse la ghiaia: l’acqua sfuggita alle griglie, insomma, si disperderebbe nel terreno, e tutto finirebbe lì. E invece sotto il piazzale ci sono autorimesse e parcheggi sotterranei (alcuni pubblici, altri privati), nei quali va a finire l’acqua non raccolta dalle griglie. 
La qual cosa, come si può facilmente intuire, non va bene.
E allora, con il dichiarato obiettivo di risolvere il problema, lo scorso dicembre la Giunta comunale aveva approvato lo studio di fattibilità relativo all’«Intervento di eliminazione delle acque meteoriche nella City», che prevedeva una spesa complessiva di 140.000 euro. Ora, dopo che il Consiglio comunale ha inserito questo intervento nel programma triennale delle opere pubbliche, e dopo che la Europroject srl di Bagnolo ha approntato il progetto definitivo ed esecutivo, si può procedere. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale ha dato l’ultimo e decisivo ok all’intervento.
«Credo - assicura l’architetto Aldo Copeta, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale - che, dopo aver proceduto con il normale iter per la gara d’appalto, in autunno potremo partire con i lavori. E se tutto procederà senza intoppi, entro Natale l’intervento potrà dirsi chiuso. Sostanzialmente si tratta di togliere la "pavimentazione" in cubetti nelle zone del piazzale dove ci sono le griglie (che, non bisogna dimenticarlo, poggiano su uno strato di sabbia, che a sua volta è sostenuto da una grande soletta). Verificata l’entità del danno, si procederà con il risanamento, che naturalmente prevede anche l’impermeabilizzazione della zona interessata». (gaf)